**Schmale mobile Kaffeestation inklusive Technikeinsatz. Zum Betrieb einer Kaffeemaschine WMF 1300 S, 1500 S+, 5000 S+ oder 9000 S+ unabhängig von einem festen Wasserzu- und –ablauf.**

Nennleistung: 3,3 kW

Netzanschluss: 220 – 240 V 1/N/PE 50/60 Hz

Frischwassertank: ca. 25 Liter

Abwassertank: ca. 13 Liter

Leergewicht: ca. 74 kg

Breite: 850 mm

Höhe: 900 mm

Tiefe: 780 mm

**Leistungsbeschreibung**

Mobile Station für den Betrieb einer Kaffeemaschine mit oder ohne Beistellgerät an Standorten ohne eigene Wasserversorgung. Die mobile Station eignet sich für die Verwendung mit einer WMF 1300 S, 1500 S+, 5000 S+ oder 9000 S+.

Im Korpus der mobilen Kaffeestation befindet sich die Druckerhöhungspumpe, eine 3-fach Steckdosenleiste sowie ein Frisch- und Abwassertank. Die Leerabschaltung des Frischwassertanks wird durch einen Sensor kontrolliert. Sobald eine Produkt- oder Heißwassertaste an der Kaffeemaschine gedrückt wird fördert die integrierte Pumpe das Frischwasser mit konstantem Druck zur Kaffeemaschine. Ist der Frischwasservorrat aufgebraucht, erfolgt durch den Sensor eine Leeranzeigemeldung im Display der Kaffeemaschine und die Kaffeeausgabe wird gestoppt.

Das Abwasser aus der Tropfschale sowie die Reinigungsflüssigkeit werden im Abwassertank aufgefangen. Die Kaffeemaschine und die Beistellgeräte werden fest mit der mobilen Kaffeestation verbunden.

**WMF GmbH Art. Nr. 03 9491 0201**