**WMF Satzabscheider - zum Auffangen von Kaffeesatz. Geeignet zur Installation in Kombination mit einer WMF 9000 F**

Fassungsvermögen: ca. 12 Liter (zw. 2,5 und 3,5 kg Kaffeepulver)

Leergewicht: ca. 12 kg

Breite: 314 mm

Höhe: 605 mm

Tiefe: 427 mm

**Leistungsbeschreibung**

WMF Satzabscheider zur Trennung des anfallenden Kaffeesatzes aus Mengenbrühautomaten vom Ausspülwasser, ehe dieses in die Abwasserleitung geführt wird.

Das Kaffeesatz-Ausspülgemisch wird über einen Filter geleitet und dabei das Ausspülmedium vom Satz getrennt. Der Kaffeesatz wird in einem Behälter mit einer Siebfläche aufgefangen.

Der Satzbehälter kann tropffrei aus dem Abscheider entnommen werden und anschließend entsorgt werden.

Der Satzabscheider kann entweder stehend oder hängend installiert werden. Höhenanpassung durch variable Gerätefüße.

**WMF GmbH Art. Nr. 03 9011 0002**