**Kaffeestation 58+ zum Betrieb einer Kaffeemaschine WMF 1100 S, unabhängig von einem festen Wasserzu- und –ablauf.**

Nennleistung: 100 W

Netzanschluss: 230 V 1/N/PE 50 Hz

Frischwassertank: ca. 25 Liter

Abwassertank: ca. 13 Liter

Leergewicht: ca. 33kg

Breite: 580 mm

Höhe: 900 mm

Tiefe: 600 mm

**Leistungsbeschreibung**

Kaffeestation für den Betrieb einer Kaffeemaschine mit oder ohne Beistellgerät an Standorten ohne eigene Wasserversorgung. Die Station eignet sich für die Verwendung mit einer WMF 1100 S.

DieStation kann innerhalb eines Raumes flexibel eingesetzt werden, darf jedoch nicht über Absätze, Türschwellen oder andere Hindernisse geschoben werden.

Die Station ist mit einer Türe inkl. Griff, 4 Doppellenkrollen (2 davon inkl. Sperre) und einem Kabeldurchlass in der Tisch- und Bodenplatte ausgestattet.

Im Korpus der Kaffeestation befindet sich die Druckerhöhungspumpe, eine 3-fach Steckdosenleiste sowie ein Frisch- und Abwassertank. Sobald eine Produkt- oder Heißwassertaste an der Kaffeemaschine gedrückt wird fördert die integrierte Pumpe das Frischwasser mit konstantem Druck zur Kaffeemaschine. Ist der Frischwasservorrat aufgebraucht, erfolgt durch den Sensor eine Leeranzeigemeldung im Display der Kaffeemaschine und die Kaffeeausgabe wird gestoppt. Das Abwasser aus der Tropfschale sowie die Reinigungsflüssigkeit werden im Abwassertank aufgefangen.

Die Kaffeemaschine und das Beistellgerät müssen vor einem Transport von der Kaffeestation genommen werden

**WMF GmbH Art. Nr. 03 9494 1101**