**WMF Warmhalter für bis zu 40 Liter Kaffee oder Heißwasser. Geeignet zur Installation mit einer WMF 9000 F GV**

Fassungsvermögen: 40 Liter

Nennleistung: 0,14 kW

Netzanschluss: 220-240 V 1/N/PE 50/60 Hz

Leergewicht: ca. 19 kg

Durchmesser: 454 mm

Höhe inkl. Deckel: 552 mm

Breite inkl. Griffe: 555 mm

Tiefe inkl. Zapfhahn: 585 mm

**Leistungsbeschreibung**

Elektrisch beheizbarer Warmhalter mit Nachbrühautomatik mit einem Fassungsvermögen von 40 Litern. Bei Erreichen der definierten Mindestmenge wird automatisch die eingestellte Brühmenge nachgebrüht. Die Nachbrühautomatik des Warmhalters wird über ein Anschlusskabel von der Kaffeemaschine WMF 9000 F GV gesteuert.

Der Behälter aus doppelwandigem Edelstahl 18/9 ist nahtlos geschweißt und verfügt über ein integriertes Schauglas zur Füllstandsanzeige, welches in einem Aluminium-Gehäuse geschützt ist.

Das Anschlusskabel wird über einen Cekon-Stecker angeschlossen. Die Getränketemperatur der Vorratsmenge wird auf ca. 85°C konstant geregelt. Zur bedienerfreundlichen Entnahme ist der Warmhalter mit einem Non-Drip-Edelstahlhahn ausgestattet. Um größere Kannen zu befüllen besteht die Möglichkeit, das Gerät mit einem zusätzlichen (extra Artikel) aufsteckbaren Mengenauslaufhahn zu erweitern.

**WMF GmbH Art. Nr. 03 6641 0001**