**WMF Center Cooler für bis zu 10,5 Liter Milch, abschließbar. Geeignet zur Installation mit einer WMF Spezialitäten-Kaffeemaschine**

Fassungsvermögen Milcheinsatz: 10,5 Liter

Nennleistung: 45W

Netzanschluss: 230 V 1/N/PE 50 Hz

Leergewicht: ca. 16 kg

Breite: 261 mm

Höhe: 531 mm

Tiefe: 469 mm

**Leistungsbeschreibung**

Die kompressorgekühlte Milcheinheit verfügt über einen Thermostat für die automatische Temperaturregelung, diese ist im Temperaturbereich zwischen +2° und +8° C stufenlos einstellbar. Die Einstellung der Temperatur erfolgt über das Display im Kühler.

Der Milcheinsatz hat ein Fassungsvermögen von 10,5 Liter. In den Seitenwänden des Beistellkühlers befinden sich die jeweiligen Aussparungen für die Durchführung der Milchleitung. Somit können mit dem Center Cooler gleichzeitig zwei Kaffeemaschinen mit Milch versorgt werden. Alternativ kann er auch als klassisches Beistellgerät eingesetzt werden. Am Deckel des Milchbehälters werden die Milchschläuche über den Plug&Clean Adapter angeschlossen, dieser Adapter wird zur Reinigung mit dem dafür vorgesehenen Behälter verbunden. Die Tür des Milchkühlers ist abschließbar und hat eine entnehmbare Dichtung. Darüber hinaus sind eine Temperaturüberwachung sowie eine Milch-Leermeldung integriert. Über einen Sensorsplitter werden die Signale an beide Maschinen gesendet.

Der Center Cooler kann verwendet werden in Verbindung mit einer WMF Kaffeemaschinen 1300 S, 1500 S+, 5000 S+ oder 9000 S+ mit den Milchsystemen „Easy Milk“, „Dynamic Milk“ oder „Smart Milk“.

**WMF GmbH Art. Nr. 03 9022 6041**