# Schaerer Coffee Skye – nach eigenem Bedarf konfigurieren

Die Schaerer Coffee Skye lässt sich ideal für den jeweiligen Einsatzbereich und Kundenanspruch anpassen.   
Dazu gibt es eine breite Auswahl an modularem Zubehör. Die Coffee Skye verfügt über einen videofähigen   
8-Zoll-Touchscreen, der sich im Standby-Modus für Animationen und Werbevideos nutzen lässt.

Technische Daten  
Empfohlene durchschnittliche Tagesmenge 180 Tassen

Netzanschluss 220 V – 240 V~, 50/60 Hz, 1L/N/PE

Sicherung 3 x 16 A

Wasserzulauf G3/8"

Eingangsdruck 1 – 6 bar

Wasserablauf ø 19 mm

Gewicht ca. 40 kg (netto)

Dauerschalldruckpegel ‹70 dB(A)

Abmessungen  
Breite 330 mm  
Höhe Maschine 524 mm  
Höhe Maschine inkl. Behälter 680 mm

Höhe Maschine inkl. Schlüssel 697 mm

Tiefe 576 mm

## Hersteller Schaerer AG - [www.schaerer.com](http://www.schaerer.com)

Leistungsbeschrieb  
Die Schaerer Coffee Skye ist mit drei frei wählbaren Benutzeroberflächen erhältlich.  
Für das manuelle Milchaufschäumen besteht die Option eines zusätzlichen Powersteam-Dampfstab. Beispielsweise für vegane Kaffeespezialitäten auf Basis von Pflanzendrinks.

Tassenpositionierung  
Eine gut sichtbare farbige Tassenpositionierhilfe wird zur korrekten Positionierung bei Einzel- und Doppelauslauf auf dem Tassentisch festgeklemmt. Besonders geeignet für den Selbstbedienungsbetrieb.

Milchsystem Pure Foam  
Für die hohe Getränkequalität und einer grossen Vielfalt von milchbasierten Kaffeespezialitäten kann die Schaerer Coffee Skye mit dem neuen Milchsystem Pure Foam ausgerüstet werden. Es bereitet heisse und kalte Milch sowie einen cremig- feinporigen heissen Milchschaum zu.

Pulversystem  
Behälter für Schokoladen- und Milchpulver sowie sonstige Pulvergetränke sind in zwei Ausführungen erhältlich: Einzelbehälter für ein Pulver oder Twin Topping-Behälter mit Abtrennung für zwei verschiedene Pulver.

Zusätzliche Bohnenbehälter und Mühlen  
Die SKYE kann mit bis zu drei Bohnenbehälter für je 750 Gramm ausgerüstet werden. Eine Mühle ist standardmässig integriert. Wenn gewünscht, können zwei weitere Mühlen (mit Expresso-Mahlscheiben) für verschiedene Kaffeesorten installiert werden.

Trinkwassertank  
Die Coffee Skye ist mit einem internen Wassertank mit einem Fassungsvermögen von 4.9 Litern mit geschlossener und überwachter Tropfschale ausgestattet.

Zusätzliches Wasser für Americano  
Für die Zubereitung eines perfekten Americano kann der zentrale Auslauf mit einer separaten Heiss-wasserausgabe ausgerüstet werden.

Automatisch oder manuell einstellbarer Auslauf  
Die Auslaufhöhe kann manuell oder automatisch pro Tassenhöhe eingestellt werden.   
Möglich sind Höhen zwischen 65 und 185 Millimeter.

Dampfstäbe „Supersteam“ und „Powersteam“  
Zum Erhitzen und Aufschäumen der Milch gibt es zwei Varianten:

Mit der Variante „Supersteam“ wird die Milch vollautomatisch erhitzt und aufgeschäumt. Mit der Variante „Powersteam“ wird die Milch manuell erhitzt und aufgeschäumt.

Entkalkungssystem Uptime!  
Das Entkalkungssystem Uptime! beugt kalkbedingten Störungen vor und informiert über das Display, wenn eine Entkalkung nötig wird. Für den automatischen Entkalkungsprozess ist kein Technikereinsatz erforderlich.

Reinigung  
Die Reinigung erfolgt automatisch über das Display, entsprechend dem konfigurierten Reinigungsplan.   
Reinigungsprogramme können jederzeit manuell über die Funktion „zusätzliche Reinigung“ ausgeführt werden.

Beistellgeräte  
Zu den nachfolgend aufgeführten Beistellgeräten bieten wir zusätzlich: Becherspender, Unterthekenkühleinheit, Kühleinheiten und Abrechnungssystsem.

Cup & Cool schmal und breit   
Cup & Cool kombiniert Tassenwärmer mit Milchkühleinheit und spart damit wertvollen Platz auf der Theke. Das breite Modell bevorratet 9,5 Liter Milch, das schmale 4 Liter Milch. Die breite Ausführung kann zwischen zwei Maschinen für die zentrale Versorgung platziert werden.

Beistellkühleinheit   
Für die SKYE ist eine externe Kühleinheit in Schwarz für 7 Liter oder für 10 Liter Frischmilch erhältlich.   
Die Kühleinheit kann platzsparend seitlich neben einer oder zwischen zwei Maschinen platziert werden.

Tassenwärmer schmal und breit  
Die beleuchtbaren Schaerer Tassenwärmer sind als breite Ausführung und schmale Variante erhältlich und lassen sich optimal in jedes Thekenkonzept integrieren. Dank ihrer Oberflächen aus bruchsicherem Glas und hochwertigem Edelstahl sind sie zudem leicht zu reinigen.

Abschliessbar  
Front, Kühleinheit, Bohnen und Pulverbehälter können abgeschlossen werden – ideal im Selbstbedienungsbetrieb.

Installation  
Strom, Wasser und Ablauf für Anschlussleitungen müssen durch geschultes Fachpersonal angeschlossen werden.

Optional besteht die Möglichkeit, die Kaffeemaschine mit Hilfe des Festwasser Kits (separater Artikel) durch geschultes Fachpersonal umzurüsten auf einen Festwasserbetrieb.