# Schaerer Coffee Soul 10 und 12 – nach eigenem Bedarf konfigurieren

Die Schaerer Coffee Soul ist in zwei Ausführungen sowie mit drei frei wählbaren Benutzeroberflächen für verschieden Einsätze erhältlich – zudem gibt es eine breite Auswahl an modularem Zubehör. Beide Maschinen können optisch konfiguriert werden. Die Coffee Soul 10 verfügt über einen 10,4-Zoll-Touchscreen,   
die Coffee Soul 12 über einen hochauflösenden und videofähigen 12,1-Zoll-Touchscreen.

Technische Daten  
Empfohlene durchschnittliche Tagesmenge 250 Tassen

Netzanschluss 380 V – 415 V~, 50/60 Hz, 3L/N/PE

Sicherung 3 x 16 A

Wasserzulauf G3/8"

Eingangsdruck 1 – 6 bar

Wasserablauf ø 19 mm

Gewicht ca. 55 kg (netto)

Dauerschalldruckpegel ‹70 dB(A)

Abmessungen  
Breite 330 mm  
Höhe 732 mm  
Tiefe 576 mm

## Hersteller Schaerer AG - <www.schaerer.com>

Leistungsbeschrieb   
Die Maschine ist mit einem Satzbehälter ausgestattet, der bis zu 550 Gramm (rund 50 Tassen) fasst und dafür sorgt, dass die Kaffeestation ringsherum sauber bleibt. Die gut sichtbare farbige Tassenpositionierhilfe wird zur korrekten Positionierung bei Einzel- und Doppelauslauf auf dem Tassentisch festgeklemmt. Dies ist besonders geeignet für den Selbstbedienungsbetrieb.

BestFoam  
Mit der patentierten BestFoam-Technologie erhält der Milchschaum eine unvergleichliche Qualität. Zur Auswahl   
stehen heisser und kalter Milchschaum sowie vier verschiedenen Konsistenzen – von fest bis flüssig.

Pulversystem  
Behälter für Schokoladen- und Milchpulver sowie sonstige Pulvergetränke sind in zwei Ausführungen erhältlich:  
Einzelbehälter für ein Pulver oder Twin Topping-Behälter mit Abtrennung für zwei verschiedene Pulver.

Zusätzliche Bohnenbehälter und Mühlen  
Drei Bohnenbehälter für je 1200 Gramm können installiert werden. Falls gewünscht, besteht die Möglichkeit  
Mühlen mit speziellen Espresso Mahlscheiben auszustatten, um eine noch bessere Getränkequalität zu erreichen.

Zweiter und dritter Boiler  
Je nach Konfiguration können bis zu drei Edelstahlboiler eingebaut werden. Dies ermöglicht die getrennte oder gleichzeitige Ausgabe von Heisswasser, Dampf und Kaffee.

Zusätzliches Wasser für Americano.   
Für die Zubereitung eines perfekten Americano kann der zentrale Auslauf mit einer separaten Heiss-wasserausgabe ausgerüstet werden.

Hot & Cold   
Mit diesem Feature können Kaltgetränke in Spitzenqualität serviert werden: Der Kaffee wird heiss gebrüht und anschliessend automatisch auf 30 bis 35 Grad Celsius heruntergekühlt. Dadurch schmelzen Eiswürfel langsamer und die Intensität von Geschmack und Aroma bleibt erhalten.

Automatisch oder manuell einstellbarer Getränkeauslauf  
Die Auslaufhöhe kann manuell oder automatisch pro Tassenhöhe eingestellt werden.   
Möglich sind Höhen zwischen 65 und 185 Millimeter.

Dampfstäbe „Supersteam“, „Autosteam“ und „Powersteam“  
Zum Erhitzen und Aufschäumen der Milch gibt es drei Varianten:  
  
Variante 1 „Supersteam“Die Milch wird vollautomatisch erhitzt und aufgeschäumt. Die Temperatur und Schaumbildung können programmiert werden. Die Temperatur und Schaumbildung können programmiert werden.

Variante 2„Autosteam“Die Milch wird vollautomatisch erhitzt und aufgeschäumt. Die Temperatur kann programmiert werden.

Variante 3 „Powersteam“  
Die Milch wird manuell erhitzt und aufgeschäumt.

## Entkalkungssystem „Uptime! Das Entkalkungssystem Uptime! beugt kalkbedingten Störungen vor und informiert über das Display, wenn eine Entkalkung nötig wird. Für den automatischen Entkalkungsprozess ist kein Technikereinsatz erforderlich.

**Reinigung**  
Die Reinigung erfolgt automatisch über das Display, entsprechend dem konfigurierten Reinigungsplan.    
Reinigungsprogramme können jederzeit manuell über die Funktion „zusätzliche Reinigung“ ausgeführt werden.

Schaerer Coffee Link: digital & smart  
Schaerer Coffee Link ist eine Serviceplattform, die digitale Auswertungen und die Steuerung Kaffeemaschine in Echtzeit ermöglicht.

Beistellgeräte  
Zu den nachfolgend aufgeführten Beistellgeräten bieten wir zusätzlich: Becherspender, Unterthekenkühleinheit, Kühleinheiten und Abrechnungssystsem.

## ProCare Reinigungssystem ProCare ist eine programmierbare Systemreinigung, die für bis zu 100 autonome Reinigungszyklen ausserhalb des laufenden Betriebs reicht.

Flavour Point Sirupstation   
Das Beistellgerät „Flavour Point-‟ ist eine Sirupstation, die vier verschiedene Sirup Aromen bietet und unter der Theke der Kaffeemaschine platziert ist. In der Getränkekonfiguration ist eine Aromatisierung wie z. B Caramel oder Vanille möglich.

„Cup & Cool‟  
„Cup & Cool‟ kombiniert die Tassenwärmer mit der Milchkühleinheit und spart damit wertvollen Platz auf der Theke.   
Das breite Modell bevorratet 9,5 Liter Milch, das schmale 4 Liter Milch. Die breite Ausführung kann zwischen zwei Maschinen für die zentrale Versorgung platziert werden.

Beistellkühleinheit  
Für die SOUL ist die externe Kühleinheit in Schwarz oder mit Edelstahlfront erhältlich, diese ermöglichen eine Lagerung von bis zu 10 Liter Frischmilch. Die Kühleinheit kann platzsparend seitlich neben einer oder zwischen zwei Maschinen platziert werden.

Beistellkühleinheit Twin   
Die Schaerer Kühleinheit für zwei Milchsorten verfügt über zwei 4,5-Liter-Milchbehälter in denen unterschiedliche Milchsorten angeboten werden. Die Schaerer Kühleinheit mit der „Twin Milk‟-Variante wird neben der Maschine oder platzsparend unter der Theke platziert.

Tassenwärmer schmal und breit  
Die beleuchtbaren Schaerer Tassenwärmer sind als breite Ausführung und schmale Variante erhältlich und lassen sich optimal in jedes Thekenkonzept integrieren. Dank ihrer Oberflächen aus bruchsicherem Glas und hochwertigem Edelstahl sind sie zudem leicht zu reinigen.

Abschliessbar  
Front, Kühleinheit, Bohnen und Pulverbehälter können abgeschlossen werden – ideal im Selbstbedienungsbetrieb.

Installation  
Strom, Wasser und Ablauf für Anschlussleitungen müssen durch geschultes Fachpersonal angeschlossen werden.