**WMF Cup & Cool breit - kombinierter Tassenwärmeschrank und Milchkühler. Geeignet zur Installation in Kombination mit einer WMF Kaffeespezialitätenmaschine**

Fassungsvermögen Milchkühler: ca. 9,5 Liter

Tassenaufnahme: ca. 45 – 130 Tassen

Nennleistung: 0,1 - 0,2 kW

Netzanschluss: 230 V/1/N/ 50Hz

Leergewicht: ca. 32 kg

Breite: 368 mm

Höhe: 530 mm

Tiefe: 565 mm

**Leistungsbeschreibung**

Der breite WMF Cup & Cool besteht aus Tassenwärme- und Milchkühlschrank. Er ist ausgerüstet mit einem Sicherheitstemperaturschalter für den Tassenschrank und zwei separaten EIN/AUS- Schaltern für Heizung und Kühlung. Die beiden elektrisch beheizbaren Regalböden aus antifingerprint-beschichtetem Edelstahl sind geeignet für die Aufnahme von 45 bis 130 Tassen/ Becher (stapelbar).

Das Kühlsystem besteht aus einem Kompressor, einem Wärmetauscher, einem Ventilator und

einem Thermostat. Die Kühlschlangen befinden sich in der Isolation der Seitenwände, der

Decke und am Boden der Kühlzelle. Die Kühlzelle wird mit einem Kompressor betrieben. Ein eingebauter Lüfter sorgt für die nötige Luftzirkulation. Der herausnehmbare Behälter hat eine Kapazität von 9,5 Liter.

Der Cup & Cool verfügt über eine LED-Beleuchtung, die Tür für den Milchkühler ist abschließbar und hat eine entnehmbare Dichtung.

Dieses Beistellgerät ist geeignet für die Installation mit einer WMF Spezialitätenkaffeemaschine.

**WMF GmbH Art. Nr. 03 9021 6013**